{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"merged":[[2,2,14,2],[15,2,19,2]]}
[]
[null,"序号","设备名称","技术参数"]
[null,1,"高清会议终端","1.▲满足《广东省卫生计生委办公室关于做好省远程医疗平台项目有关工作的通知》要求，远程医疗视讯终端设备支持视联网协议，与省远程医疗平台协议层无缝对接，满足基于视联网协议利用省远程医疗各级平台全网内进行终端设备远程管理和控制。"]
[null,2,null,"2.采用嵌入式操作系统，非Windows；非PC架构，非工控机架构。"]
[null,3,null,"3.支持视联网协议、兼容H.323协议及SIP协议，支持以太网标准(标准802.3)，实现视频的高效实时传输，具有强大的兼容能力。"]
[null,4,null,"4.▲提供2路高清视频输入，2路高清视频输出接口，接口支持HDMI类型，支持双屏独立输出显示。"]
[null,5,null,"5.▲终端支持1080P60高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等视频业务。"]
[null,6,null,"6.▲最大支持带宽15Mbpsx2。最大分辨率：1080P。"]
[null,7,null,"7.支持5路音频输入和2路音频输出接口，具有标准的卡农头麦克风接口；终端支持2路摄像机控制接口，2路12V电源输出口。"]
[null,8,null,"8.▲视频支持H.264BP/HP/MP图像编码协议，图像格式支持1080P60（双向编解码）、1080P/30、720P/60/30、4CIF， CIF。音频支持G.711系列，并且支持AAC（32KHz频响）宽频音频标准，支持双声道立体声功能。"]
[null,9,null,"9.支持辅流（双流）收发，辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率。"]
[null,10,null,"10.具有结构性安全，保证会诊安全。"]
[null,11,null,"11.▲支持终端自主多画面功能，在一组会议终端的任意有权限的终端可根据自己的权限自主的切换分屏模式和画面路数，自动增益控制、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。系统重载丢包率少于百万分之一；双向视频传输延时少于0.2秒。支持会场监播功能，实现16路会场画面的同步监播，以便于及时发现画面异常并作出调整。"]
[null,12,null,"12.系统应支持可将任意会场的终端设置为主会场、支持将任意会场的终端设置为监播会场，同时收看到6路会场的监播画面，且监播会场画面可以是固定终端会场、电脑客户端会场、手机客户端会场、视频监控信号入会及任意终端辅流入会等任意画面的组合。"]
[null,13,null,"13.▲监播会场画面的同时可实现与某个画面的会场实现语音私聊功能，在不影响当前会议的前提下，实现与会场及时沟通，及时解决问题，确保会议质量。"]
[null,14,"高清摄像机","1.支持快速准确而稳定的自动聚焦镜头，支持12倍光学变焦，支持 1080P 50/60fps、1080i 50/60fps、720P 60fps、720 25/30fps。"]
[null,15,null,"2.支持HDMI或DVI-I数字高清视频输出接口。"]
[null,16,null,"3.≥70度视角(最小焦距时)。"]
[null,17,null,"4.支持多种控制方式和多种控制协议"]
[null,18,null,"5.与高清会议终端同一品牌。"]
[null,19,"高保真麦克风","频率响应： 40Hz-16kHz；指向性： 超心型指向；输出阻抗： 200Ω；灵敏度： -40dB±2dB；供电电压： DC9V/48V；抗手机、电磁干扰"]